Приложение №1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

Главе Шуйского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации, юридический адрес, контактный телефон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для физических лиц- Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать *(прокладку или переустройство инженерных коммуникаций (укажите каких)* в пределах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной дороги км \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование автомобильной дороги)* инженерных коммуникаций, расположенных по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К заявлению прилагаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правоустанавливающие документы на земельный участок: | **Заполняется при приеме документов** |
| Распоряжение ДИО ТО о предварительном согласовании места размещения (номер и дата) | |  |
| Распоряжение ДИО ТО о выделении земельного участка (номер и дата) | |  |
| Договор аренды, зарегистрированный в установленном порядке (номер и дата) | |  |
| Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок /или другой правоустанавливающий документ/(номер и дата) | |  |
| Кадастровый план земельного участка (листы В1, В2, В6), номер и дата выдачи | |  |
| 2. | Градостроительный план земельного участка |  |
| 3. | Материалы, содержащиеся в проектной документации: |  |
| Пояснительная записка | |  |
| Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка (АПЗ), с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (разбивочный план, план благоустройства) | |  |
| Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам | |  |
| Схемы, отображающие архитектурные решения (фасады) | |  |
| Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно – технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения | |  |
| Проект организации строительства объекта капитального строительства | |  |
| Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей | |  |
| 4. | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (номер, дата выдачи);  Заключение государственной экспертизы проектной документации отсутствует на основании (обоснование отсутствия) |  |
| 5. | Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции |  |
| 6. | Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае его реконструкции |  |

Дополнительно представляю (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 №120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство») документы и сведения для заполнения формы разрешения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для юридического лица: устав предприятия, реквизиты |  |
| Для физического лица: паспорт, дата выдачи, копии /с пропиской/ |  |
| Утвержденная сметная документация (для объектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов) |  |
| 2. | Краткие проектные характеристики: |  |
| Общая площадь объекта капитального строительства |  |
| Площадь земельного участка |  |
| Количество этажей и (или) высота здания, строения, сооружения |  |
| Строительный объем, в том числе подземной части |  |
| Количество мест, вместимость, мощность, производительность |  |
| Количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установленном порядке проектной сметной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов |  |
| Удельная стоимость 1 кв.м площади при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) Ф.И.О., должность подпись

Печать

Принял: специалист структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

**Согласование**

**на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района**

Администрация Шуйского муниципального района согласовывает прокладку, перенос или переустройство *(наименование, вид инженерных коммуникаций, владелец)*. Расположенных на автомобильной дороги *(наименование дороги км + пк)* в границах придорожных полос при условии выполнения следующих технических условий:

1. При пересечении автомобильной дороги трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований соответствующих нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

2. При пересечении автомобильной дороги различными подземными коммуникациями, запроектировать пересечение под прямым углом. Прокладка этих коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.

3. Вертикальное расстояние от проводов воздушных и телеграфных линий до проезжей части в местах пересечений автомобильных дорог должно быть не менее 5,5 м (в теплое время года). Возвышение проводов при пересечении с линиями электропередачи должно быть, м, не менее:

6- при напряжении до 1кВ;

7- при напряжении до 110 кВ;

7,5- при напряжении до 150 кВ;

8- при напряжении до 220 кВ;

8,5-при напряжении до 330 кВ;

9- при напряжении до 500 кВ;

10- при напряжении до 750 кВ.

*Примечание. Расстояние определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током или при гололеде без ветра.*

4. Установить что расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электропередачи при пересечении дорог следует должно быть не менее высоты опор.

5. Установить что наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор высоковольтных линий электропередачи, расположенных параллельно автомобильным дорогам, следует принимать равным высоте опор плюс 5 м.

Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:

а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы:

- для дорог I и II категорий при напряжении до 220 кВ -5м и при напряжении 330-500 кВ-10м;

- для дорог остальных категорий при напряжении до 20кВ -1,5 м, от 35 до 220 кВ -2,5м и при 330-500 кВ -5м;

б) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20кВ-2м, 35-100кВ -4м, 150кВ -5м, 220кВ -6м, 330кВ -8м и 500кВ -1м.

6. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи напряжением 330кВ и выше установить дорожные знаки, запрещающие установку транспорта в охранных зонах этих линий.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1,0кВ устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при отклоненном их положении на расстоянии, м:

10- при напряжении до 20кВ;

15- при напряжении до 35 кВ;

20- при напряжении до 110 кВ;

25- при напряжении до 150,220 кВ;

30- при напряжении до 330,500 + 400 кВ;

40- при напряжении до 750 + 750 кВ;

55- при напряжении до 1150 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам линии от крайних кабелей на расстоянии 1м.

(Должностное лицо) подпись Ф.И.О.

Приложение №3

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

**Блок-схема**

предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района»

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА

**ДА**

**НЕТ**

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮСОГЛАСОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ, ПЕРЕНОС ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА И ПРОДОРОЖНЫХ ПОЛОС, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение №4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об отказе в выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Администрация Шуйского муниципального района уведомляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации, ИНН/ЕГРН, юридический адрес,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства)*

Об отказе в выдаче согласия на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций *(ненужное зачеркнуть)*.

Причина отказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации,

начальник комитета по управлению имуществом

и муниципальным заказам (Ф.И.О.) подпись

Уведомление получил:

(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения)

Полное наименование организации

(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)

Исполнитель:

Ф.И.О. , телефон

Приложение №5

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

Журнал (титульный лист)

регистрации согласования выполнения работ на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района

г. Шуя

Администрация Шуйского муниципального района

Начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г.

Окончен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(Страницы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. заявителя | Дата выдачи согласования |
|  |  |  |